1. Имя протокола (сохраняем по 5 устройств в одном файле)
2. Добавить поле номер прошивки в web конфигурацию
3. Добавить адрес блока питания ЛБП в формате ip:port
4. Добавить обработку исключений и метод get в файл read\_write\_eeprom.py добавить по три попытки считывания конфигурации.
5. Добавить обработку исключений в файл формирования протокола и так же возвращать true/false при удачной и неудачной записи

Нюанс: там, где требуется результат в виде данных создавать get методы, если результат в виде удачно/неудачно возвращать напрямую true/false.